|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASCII值** | | **控制字符** | **ASCII值** | | **控制字符** | **ASCII值** | **控制字符** | | **ASCII值** | **控制字符** | |
| 0 | | NUT | 32 | | (space) | 64 | @ | | 96 | 、 | |
| 1 | | SOH | 33 | | ! | 65 | A | | 97 | a | |
| 2 | | STX | 34 | | " | 66 | B | | 98 | b | |
| 3 | | ETX | 35 | | # | 67 | C | | 99 | c | |
| 4 | | EOT | 36 | | $ | 68 | D | | 100 | d | |
| 5 | | ENQ | 37 | | % | 69 | E | | 101 | e | |
| 6 | | ACK | 38 | | & | 70 | F | | 102 | f | |
| 7 | | BEL | 39 | | , | 71 | G | | 103 | g | |
| 8 | | BS | 40 | | ( | 72 | H | | 104 | h | |
| 9 | | HT | 41 | | ) | 73 | I | | 105 | i | |
| 10 | | LF | 42 | | \* | 74 | J | | 106 | j | |
| 11 | | VT | 43 | | + | 75 | K | | 107 | k | |
| 12 | | FF | 44 | | , | 76 | L | | 108 | l | |
| 13 | | CR | 45 | | - | 77 | M | | 109 | m | |
| 14 | | SO | 46 | | . | 78 | N | | 110 | n | |
| 15 | | SI | 47 | | / | 79 | O | | 111 | o | |
| 16 | | DLE | 48 | | 0 | 80 | P | | 112 | p | |
| 17 | | DCI | 49 | | 1 | 81 | Q | | 113 | q | |
| 18 | | DC2 | 50 | | 2 | 82 | R | | 114 | r | |
| 19 | | DC3 | 51 | | 3 | 83 | S | | 115 | s | |
| 20 | | DC4 | 52 | | 4 | 84 | T | | 116 | t | |
| 21 | | NAK | 53 | | 5 | 85 | U | | 117 | u | |
| 22 | | SYN | 54 | | 6 | 86 | V | | 118 | v | |
| 23 | | TB | 55 | | 7 | 87 | W | | 119 | w | |
| 24 | | CAN | 56 | | 8 | 88 | X | | 120 | x | |
| 25 | | EM | 57 | | 9 | 89 | Y | | 121 | y | |
| 26 | | SUB | 58 | | : | 90 | Z | | 122 | z | |
| 27 | | ESC | 59 | | ; | 91 | [ | | 123 | { | |
| 28 | | FS | 60 | | < | 92 | / | | 124 | | | |
| 29 | | GS | 61 | | = | 93 | ] | | 125 | } | |
| 30 | | RS | 62 | | > | 94 | ^ | | 126 | ` | |
| 31 | | US | 63 | | ? | 95 | \_ | | 127 | DEL | |
| 特殊字符解释 | | | | | | | | | |
| **NUL空** | | | **VT 垂直制表** | | | | **SYN 空转同步** | | |
| STX 正文开始 | | | CR 回车 | | | | CAN 作废 | | |
| ETX 正文结束 | | | SO 移位输出 | | | | EM 纸尽 | | |
| EOY 传输结束 | | | SI 移位输入 | | | | SUB 换置 | | |
| ENQ 询问字符 | | | DLE 空格 | | | | ESC 换码 | | |
| ACK 承认 | | | DC1 设备控制1 | | | | FS 文字分隔符 | | |
| BEL 报警 | | | DC2 设备控制2 | | | | GS 组分隔符 | | |
| BS 退一格 | | | DC3 设备控制3 | | | | RS 记录分隔符 | | |
| HT 横向列表 | | | DC4 设备控制4 | | | | US 单元分隔符 | | |
| LF 换行 | | | NAK 否定 | | | | DEL 删除 | | |